附件一：项目需求

|  |  |
| --- | --- |
| 设备名称 | A3页宽喷墨打印机 |
| 型号 | EPSON-AM-C6000a |
| 功能 | 打印/复印/扫描 |
| 打印方式 | 冷印技术/按需喷墨(微压电打印技术） |
| 网络连接方式 | 有线 |
| 黑白/彩色打印分辨率 | 600×2400dpi |
| 液晶触摸屏尺寸 | 10.1英寸 |
| 预热时间 | 无需预热 |
| 首页输出时间 | 6.1秒 |
| 打印/复印速度 | 60页/分钟 |
| 扫描速度 | 单面60页/分钟，双面120页/分钟 |
| 纸张容量 | 总纸盒容量为2000张，落地式纸盒500\*4层，手送150张 |
| 手送纸张尺寸 | 最小55mm × 140mm至最大297mm × 1200mm |
| 标准纸盒纸张尺寸 | 最小85mm × 140mm至最大297mm × 431.8mm |
| 可打印纸张重量 | 52克至300克 |
| 可打印纸张适用性 | 支持普通纸、厚纸、皮纹纸、B5打孔纸等更多介质 |
| 内存容量 | 8GB |
| 硬盘容量 | 320GB |
| 耗材特性（墨盒） | 墨水具有国家办公设备及耗材质量检验检测中心出具的防水、防氧化、字迹耐久性相关检测报告 |
| 耗材特性（维护箱） | 维护箱具有打印头湿度保持剂，给打印头输送保湿剂 |
| 供墨系统 | 墨路进入空气，利用回流机制排出气泡，不消耗墨水 |
| 软件 | 支持管控软件、可实现权限控制、配额管理、彩色和双面管理、使用时间限制，提供智能报表 |
| 功耗 | 主机最大190W |
| 重量 | 约102kg |
| 装订方式 | 可选购边钉、角钉、鞍式装订 |
| 环保要求 | 打印/复印过程中不产生臭氧、粉尘、PM2.5 |